{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2020年江苏省危险废物规范化检查被抽查单位基本情况记录表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2020年江苏省危险废物规范化检查被抽查单位基本情况记录表","index":0,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2                                                    "]
["苏州市危险废物规范化环境管理抽查企业问题清单（相城区）"]
["序号","设区市","县（区）","单位名称","检查时间","单位类型","企业基本情况","危险废物产生情况","检查发现的问题","是否达标","备注","检查人"]
[1,"苏州市","相城区","苏州永通滚针有限责任公司","2020.10.19","产废单位","企业主要生产平头滚针、球头滚针、圆柱滚子。主要生产工艺为切断、抛头、淬火、磨加工、烘干。","产废＞100吨/年。根据企业危险废物管理计划，废矿物油0.4t/a，表面处理污泥180t/a，废活性炭0.115t/a。","1、信息公开栏未按规定设置在厂门口，相关信息须进一步完善；\n2、危废识别标志上联系人、数量、日期等未填写；\n3、危废管理计划填写不全，部分内容缺失，贮存设施面积与实际不符；\n4、无应急预案；\n5、应急演练总结较简单、演练人员缺少防护；\n6、缺少培训照片；\n7、危废贮存设施未验收；\n8、危废仓库地面部分防渗破损；\n9、台账统计缺少去向、交接人等信息。","达标","已完成整改","郑军\n王浩\n"]
[2,"苏州市","相城区","长风药业股份有限公司","2020.10.19","产废单位","企业主要生产气雾剂、鼻喷雾剂、雾化剂、干粉剂。主要生产工艺配料、搅拌、灌装、包装。","产废＜100吨/年。根据企业危险废物管理计划，废医药溶剂6t/a，废原料药、不合格药品6t/a，废包装容器3t/a。","1、危险废物信息公开栏上危废仓库面积描述不准确，与实际不符；\n2、部分危险废物识别标志设置不规范，部分未填写数量；\n3、场所识别标志上贮存面积描述与实际不符；\n4、危废管理计划填写不全，部分内容缺失，贮存设施面积与实际不符；\n5、危废申报数据不准确，部分数据与台账不相符；\n6、不同危废间隔不明显；\n7、部分危废包装不规范；\n8、贮存台账不规范，缺少库存量等信息。","达标","已完成整改","郑军\n王浩\n"]
[51,"苏州市","高新区","东友印染（苏州）有限公司","2020.10.19","产废单位","企业主要生产高档织物面料（包括真丝、高档棉毛）。主要生产工艺为印花、染色。","产废＜100吨/年。根据企业危险废物管理计划，废油20t/a，含微量染料污泥40t/a。","1、危险废物信息公开栏未按规定设置在厂门口；\n2、危废管理计划中危险废物产生量预测不合理，危险废物有毒性误写成易燃性；\n3、危废转移联单未填写处置方式和处置单位；\n4、缺少17年以前的联单；\n5、危废贮存设施无环评材料；\n6、未设置废水导排管道或渠道。","达标","已完成整改","丁佳烨\n杨成\n郭磊"]
[52,"苏州市","高新区","苏州佳来环保科技有限公司","2020.10.19","经营单位","企业主要从事处置利用废线路板、覆铜板及边角料。主要生产工艺为机械破碎、气流分选、脉冲布袋除尘、静电分选。","年处置利用3000吨废线路板、覆铜板及边角料。2020年1-9月，企业接收废线路板、覆铜板及边角料1695吨，处置量为1729吨。","1、危废贮存仓库区域划分不明显；\n2、生产设备放在危废仓库区域。","达标","已完成整改","丁佳烨\n杨成\n郭磊"]
[53,"苏州市","昆山市","帝兴树脂（昆山）有限公司","2020.10.20","产废单位","企业主要生产粉末涂料用树脂。主要生产工艺为加料、酯化、聚合、制粒。","自建设施：产废＞1000吨/年。根据企业危险废物管理计划，废活性炭0.35t/a，废滤芯0.12t/a，废电池0.05t/a，废电路板0.05t/a，废包装容器2.4t/a，废液2.5t/a，废润滑油1.5t/a，废树脂5t/a，工艺废水7200t/a，设备清洗废液2t/a。","1、部分危废包装标识信息填写不全；\n2、部分出入库台账记录不全，库存量等信息未填写；\n3、台账涂改内容较多；\n4、自行焚烧处置台账不完善，废水产生量与储量为估算值；\n5、烟气温度超过200℃，无尾气净化系统。","达标","已完成整改","郑军\n王浩\n"]
[54,"苏州市","昆山市","捷安特轻合金（昆山）股份有限公司","2020.10.20","产废单位","企业主要生产铝合金产品。主要生产工艺为上料、成型、轮焊、研磨、整形、抛光、冲孔、碱洗、水洗、上油。","产废＞1000吨/年。根据企业危险废物管理计划，废活性炭9.2t/a，废离子交换树脂1.5t/a，污泥2004t/a，油水乳化液混合物63t/a，废油残渣15t/a，废矿物油30t/a，废包装物0.5t/a，含镍污泥3t/a。","1、部分危废包装标识信息填写不全；\n2、公示栏中危废信息未及时更新；\n3、危废仓库已在环评文件中进行了评价，但目前未完成验收；\n4、贮存台账不规范，建议完善批次信息和月度统计量等内容。","达标","已完成整改","郑军\n王浩\n"]
[55,"苏州市","昆山市","铭凯益电子（昆山）有限公司","2020.10.20","产废单位","企业主要生产锡球、铝线、键合线。主要生产工艺为熔解成型、拉丝、热处理、圈线。","产废＞100吨/年。根据企业危险废物管理计划，废乳化液162t/a，废试纸1t/a，废异丙醇0.25t/a，废拔线油0.18t/a，喷淋废水7t/a，清洗废水0.6t/a，废槽液9t/a，废酸瓶1.5t/a，废气洗涤液15t/a，废包装桶15只，废异丙醇包装桶60只。","1、贮存场所标志牌信息未及时更新；\n2、完善应急演练计划和时间；\n3、贮存场所已备案登记，但内容不全；\n4、废液储罐区未设置泄露液体收集装置；\n5、贮存台账中废碱液、废槽液与现场库存量不符。","达标","已完成整改","郑军\n王浩\n"]
[56,"苏州市","张家港市","张家港东亚迪爱生化学有限公司","2020.10.20","产废单位","企业主要生产紫外线硬化树脂。主要生产工艺为合成、中和静置、洗净、脱溶。","自建设施：产废＞1000吨/年。根据企业危险废物管理计划，废机油1t/a，废水6000t/a，废胶粘剂150t/a，含铜污泥30t/a，污水池污泥30t/a，焚烧残渣50t/a，废活性炭1t/a，废包装袋、抹布、滤纸35t/a，废铁桶1000只/a，塑料包装桶1000只/a。","1、新建危废仓库责任制度未上墙；\n2、部分胶粘剂包装桶填写了出厂日期但未转移；\n3、废灯管有转移记录但未在管理计划中体现；\n4、台账显示2-3月无污水池污泥产生，系统有申报产生；\n5、危废管理计划中废水储罐面积不准确。","达标","已完成整改","丁佳烨\n杨成\n郭磊"]
[57,"苏州市","张家港市","张家港市华林热镀锌有限公司","2020.10.20","产废单位","企业主要从事钢构件表面热镀锌加工。主要生产工艺为酸洗、水洗、助渡、热镀锌、冷却、钝化、成品。","产废＞1000吨/年。根据企业危险废物管理计划，废物包装1600只/a，含锌布袋1t/a，布袋除尘锌灰2t/a，污泥400t/a，含铬污泥0.05t/a，废油1t/a，废酸2200t/a。","1、危废管理计划中部分危废产生环节未填写；\n2、污泥8月份申报量与实际台账不相符；\n3、危废之间无明显间隔；\n4、两个危废仓库仅一个办理了备案手续。","达标","第1、3、4条已完成整改，第2条由于含水率问题，污泥入库和出库存在差别只能通过申报数据调整","丁佳烨\n杨成\n郭磊"]
[58,"苏州市","张家港市","江苏融地再生资源有限公司","2020.10.20","经营单位","企业主要从事废铅酸蓄电池回收和暂存。主要流程为收集、运输、分拣暂存、交至有资质单位再生处置。","年回收与暂存30000吨废铅酸蓄电池。截止10.20，企业回收废铅酸蓄电池708吨。","1、危废管理计划中危废产生环节、种类、减少产生量和危害性措施未描述；\n2、危废管理计划中贮存设施描述错误；\n3、无新产生危险废物记录。","达标","第1、2条已完成整改，第3条换证期间系统无法录入次生危废数据，有纸质台账记录。","丁佳烨\n杨成\n郭磊"]
[59,"苏州市","吴江区","超美斯新材料股份有限公司","2020.10.21","产废单位","企业主要生产芳纶1313纤维、2000吨绝缘复合材料。主要工艺为：纤维生产为湿法纺丝工艺：1.聚合、纺丝、水洗、干燥、拉伸、切断、纤维成品；2.水洗、过滤、溶剂回收、蒸馏、精制溶剂、聚合。","产废＞100吨/年。根据企业危险废物管理计划，硅藻土250t/a，精馏残液5t/a。","1、危险废物信息公开栏未按规定置于厂门口；\n2、危险废物识别标识将入库时间填写在出厂位置；\n3、危废仓库未设置废水导排管道或渠道；\n4、危废台账无来源和去向记录。","达标","已完成整改","丁佳烨\n杨成\n郭磊"]
[60,"苏州市","吴江区","大昶电脑配件（苏州）有限公司","2020.10.21","产废单位","企业主要生产笔记本电脑外壳。主要生产工艺为原辅料、机加工成型、喷涂、组立、成品包装。","产废＞100吨/年。根据企业危险废物管理计划，废机油5t/a，漆浓废液150t/a，废漆渣103.2t/a，废涂料50t/a，废活性炭150t/a，废漆桶30t/a。","1、部分危废外包装标识信息填写不全；\n2、贮存场所标志信息填写不全，如危废类别、防治措施等；\n3、公示栏信息填写不全，贮存场所面积等填写错误；\n4、危废管理计划中危废危害特性表述不准确，贮存面积与实际不符；\n5、废漆桶台账统计库存量与申报库存量存在出入；\n6、废漆渣、废机油包装不够规范；\n7、台账统计库存量与现场库存不相符。","达标","已完成整改","郑军\n王浩\n"]